# Регулировка управления равновесием

1. Для того, чтобы сбалансировать рычаг для различных вариантов нагрузки, следует сначала надлежащим образом настроить фильтр/регулятор главной пневмолинии.

2. Для регулировки равновесия рычага необходимо скофигурировать прецизионный регулятор (А) с помощью кнопки регулирования.

3. Повышайте или понижайте давление, пока рычаг не займет ровное положение. Сила для подъема и опускания должна быть примерно одинаковой.

4. После регулировки давления обязательно затяните стопорную гайку, расположенную на рукоятке ручки.

Резьба соединения подвода воздуха составляет 1/4" G.

Воздух обычно выпускается через вентиляционное отверстие (Отверстие на стороне прецизионного регулятора). Это необходимый расход воздуха на основе конструкции регулятора, а не отклонение от нормы.