# Intervalos de mantenimiento

Las tablas siguientes identifican los intervalos de mantenimiento para los componentes del brazo articulado AX.
Conserve un registro de mantenimiento del equipo. El registro de mantenimiento debe acompañar al equipo e incluir cualquier requisito específico del cliente o cualquier otro.

La resolución de problemas y las reparaciones solo debe realizarlas personal cualificado y formado.

General

Descripción | Diario | Mensualmente | Trimestralmente | Anualmente
Limpie el equipo utilizando un paño o aire comprimido para eliminar el polvo y los residuos. |  | X |  |
Compruebe todas las sujeciones. |  |  |  | X
Inspeccione la colocación correcta de todos los cables y líneas de aire. Asegúrese de que cuentan con el espacio libre suficiente en las juntas móviles para evitar daños. | X |  |  |
Compruebe que el sensor de inducción no se haya aflojado. La distancia se debe configurar a 1,3 mm. | X |  |  |
Compruebe la operació ndel freno de reacción de par neumático antes de operar el equipo. | X |  |  |
Inspeccione el funcionamiento de las válvulas de solenoide. |  |  | X |
Compruebe la actuación del freno, pulse el gatillo de inicio de la herramienta; el freno debería bloquearse. | X |  |  |

Mecánico

Descripción | Mensualmente | Trimestralmente | Anualmente
Inspeccione el pie de nivelación y los anclajes en la base del pilar. |  | X |
Inspeccione los tornillos que sujetan la junta del hombro al pilar. |  | X |
Inspeccione los tornillos en la pluma, el codo y el brazo paralelo. |  | X |
Inspeccione los tornillos que sujetan la brida de mano y la barra vertical. Abrazaderas de barra vertical a brida de mano. |  | X |
Inspeccione los tornillos que sujetan la barra vertical al soporte de herramienta. |  | X |
Compruebe que las juntas móviles funcionan correctamente. |  | X |
Compruebe si el movimiento del brazo presenta giros inusuales. Nivele el brazo utilizando los tornillos de nivelación en la base si fuera necesario. |  | X |
Examine si la herramienta presenta daños o desgaste. | X |  |
Examine si las bocas presentan daños o desgaste. Sustitúyalas si fuera necesario. | X |  |
Compruebe el desgaste en todas las horquillas de cilindro y ejes. Lubrique si fuera necesario. |  |  | X
Compruebe y configure todas las paradas en las juntas de codo y hombreo para limitar el recorrido según sea necesario. Inspeccione los tornillos de sujeción y compruebe que el apriete sea el correcto. | X |  |
Inspeccione el funcionamiento de los cojinetes. Retire los cuerpos de eje para inspeccionar los cojinetes y lubricarlos manualmente si fuera necesario. |  |  | X

Peligros

Descripción | Mensualmente | Trimestralmente
Compruebe que los cables no presentan desgaste, retorceduras, cortes, pinzamientos, grietas, etc. Compruebe si los conectores están sueltos o dañados. Sustituya los cables si fuera necesario. | X |
Inspeccione el funcionamiento de las válvulas de solenoide. |  | X

Neumática

Descripción | Diario | Mensualmente | Trimestralmente | Anualmente
Inspeccione el sistema en busca de fugas de aire. |  |  | X |
Compruebe el funcionamiento de la preparación del aire: filtro y regulador. Asegúrese de que los componentes no contienen residuos. |  | X |  |
Compruebe la condensación del filtro. Elimine la condensación si fuera necesario. | X |  |  |
Sustituya el elemento de filtro. |  |  |  | X
Compruebe que las mangueras de aire y el sistema de tubos no presentan desgaste, retorceduras, cortes, pinzamientos, grietas, etc. Compruebe si los conectores están sueltos o dañados. Sustituya las mangueras si fuera necesario. |  | X |  |
Inspeccione el funcionamiento del cilindro. Compruebe el desgaste en los retenes. Sustituya el cilindro si fuera necesario. |  |  | X |
Sustituya los silenciadores. |  |  |  | X
Compruebe el funcionamiento del regulador de equilibrio. Compruebe que el regulador está libre de residuos. |  | X |  |
Inspeccione el funcionamiento de la válvula. Compruebe que la o las válvulas están libres de residuos. |  |  | X |