# Seguridad general de instalación

- El rendimiento óptimo depende mucho de la instalación inicial. Se recomienda que haya personal Atlas Copco presente durante la instalación.

- Compruebe que todos los conjuntos/piezas secundarios estén presentes. Compruebe todos los conjuntos/piezas secundarios del equipo en busca de daños (grietas, abolladuras, etc.) que pudieran haberse producido durante la manipulación y el transporte. En caso de encontrar daños, contacte con Atlas Copco.

Es importante que el AX1 esté correctamente anclado al suelo. Siga las instrucciones para anclar e instalar el brazo de la forma descrita en las Instrucciones de producto.

Un técnico Atlas Copco realizará la configuración de:

- Cableado para conectar el freno del brazo de reacción AX-1 al controlador de sistema PF6000.

- Cableado la caja de Parada de emergencia a los terminales de para del controlador PF6000.

- La configuración del software ToolsTalk 2 para controlar el brazo de reacción.