# Norme generali di sicurezza per l’installazione

- Le prestazioni vengono influenzate dall'installazione iniziale. Fare in modo che il personale Atlas Copco sia presente durante l'installazione.

- Verificare che tutti i sottoinsiemi/tutte le parti dell'attrezzatura siano presenti. Ispezionare tutti i sottogruppi/tutte le parti dell'apparecchiatura in cerca di eventuali danni (crepe, ammaccature ecc) che potrebbero essersi verificati durante la movimentazione e il trasporto. In caso di danni, contattare Atlas Copco.

È importante che l'AX1 sia correttamente ancorato a terra. Attenersi alle istruzioni per fissare e installare il braccio secondo quanto indicato nelle istruzioni del prodotto.

Il tecnico Atlas Copco eseguirà l'impostazione dei seguenti elementi:

- Cablaggio fra freno di reazione del braccio AX-1 e controller del sistema PF6000.

- Cablaggio fra la scatola di arresto di emergenza e i terminali di arresto EM del controller PF6000.

- Impostazione all'interno del software ToolsTalk2 per controllare il freno di reazione.