# Allgemeine Installationssicherheit

- Eine optimale Leistung ist in hohem Maße abhängig von der erstmaligen Installation. Es wird empfohlen, dass Mitarbeiter von Atlas Copco bei der Installation anwesend sind.

- Überprüfen Sie, ob alle Unterbaugruppen/Teile des Geräts vorhanden sind. Überprüfen Sie alle Unterbaugruppen/Teile des Geräts auf Schäden (Risse, Dellen, etc.), welche während des Versands und Transports aufgetreten sein könnten – falls Schäden gefunden werden, kontaktieren Sie bitte Atlas Copco.

Es ist wichtig, dass der AX1 korrekt am Boden verankert ist. Befolgen Sie die Anweisungen zur Verankerung und Installation des Arms, wie in der Produktanleitung beschrieben.

Ein Techniker von Atlas Copco nimmt die Einrichtung der folgenden Komponenten vor:

- Verkabelung zum Anschluss der Reaktionsbremse des AX-1-Arms mit der PF6000-Systemsteuerung.

- Verkabelung des Not-Aus-Steuerkastens mit den Not-Aus-Anschlüssen der PF6000-Steuerung.

- Die Einrichtung innerhalb der ToolsTalk2-Software zur Steuerung der Reaktionsbremse.