# Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi

- Z uwagi na ryzyko pochwycenia nie należy zakładać rękawic.

- Stosować środki ochrony indywidualnej. Należy stosować ochronę oczu i stóp. Wyposażenie ochronne, takie jak buty ze stalowymi noskami, okulary ochronne i kask ochronny, zmniejszy ryzyko obrażeń ciała. Sprzęt ochrony osobistej należy nosić podczas wykonywania następujących czynności:

  - Czyszczenie urządzenia

  - Konserwacja lub przeglądy

  - Usuwanie blokad

  - Regulacja

- Do urządzenia dołączone są osłony bezpieczeństwa, których zadaniem jest uniemożliwienie dostępu do niebezpiecznych części urządzenia podczas jego pracy. Wszelkie formy ingerencji lub modyfikacji są absolutnie zabronione.

- W przypadku spadku ciśnienia wejściowego, należy umieścić ramię na haku postojowym i wyłączyć urządzenie do czasu przywrócenia ciśnienia.

- Podczas krótkotrwałych przerw w pracy ramię powinno być ustawione na haku postojowym.

- Podczas pracy nie wolno zmieniać obciążenia użytkowego.

- Aby przerwać pracę narzędzia, należy ustawić główny wyłącznik jednostki sterującej narzędzia w pozycji "OFF".

- Na koniec dnia pracy lub przed dłuższymi okresami bezczynności należy umieścić ramię na haku postojowym i przed wyłączeniem zamknąć zawór odcinający dopływ powietrza.