# Общие требования безопасности при эксплуатации

- Запрещается надевать перчатки в связи с риском наматывания.

- Используйте оборудование для личной защиты. Всегда надевайте средство защиты органов зрения и ног. Средства защиты, такие как ботинки с металлическим носком, защитные очки и каска снижают риск получения травм. Обязательно носите средства индивидуальной защиты при выполнении следующих действий:

  - Очистка оборудования

  - Техническое обслуживание или проверки

  - Устранение состояние блокировки

  - Регулировка

- Защитные ограждения включены в оборудование и предназначены для ограничения доступа к опасным частям оборудования во время эксплуатации. Манипуляции или модификации в любой форме полностью запрещены.

- В случае снижения входного давления поместите рычаг на стояночный крюк и выключите устройство, пока давление не восстановится.

- Во время на краткосрочных перерывов рычаг должен находиться на стояночном крюке.

- Нагрузка не должна меняться в ходе операции.

- Чтобы остановить функционирование инструмента, поставьте главный переключатель блока управления инструментом в положение ВЫКЛ.

- В конце рабочего дня или перед длительными периодами неактивности поместите рычаг на стояночный крюк и закройте отсечной клапан пневмолинии перед отключением.