# Resolución de problemas general

ADVERTENCIA

La resolución de problemas y las reparaciones solo debe realizarlas personal cualificado y formado.

Indicios | Causa(s) | Solución(es)
--- | --- | ---
El brazo se mueve a la deriva o se mueve a lo largo. | El brazo no está equilibrado La carga útil del brazo supera la capacidad. | Ajuste el nivelado del brazo. Reduzca la carga útil.
El brazo tiene dificultades para moverse lateralmente. | La tuerca del hombro con el peso está demasiado apretada. Los cojinetes de hombro o de codo están dañados. El cojinete requiere lubricación. | Afloje ligeramente la tuerca del hombro. Compruebe/limpie/sustituya el cojinete. Vuelva a lubricar los cojinetes.
Pérdida de aire/sin suministro de aire. | Se ha desconectado el suministro de aire principal en la válvula de cierre. Se ha desconectado el tubo o la manguera de aire. El componente neumático está bloqueado. Elemento de filtro dañado: A causa de la resistencia incrementada del filtro, el flujo está limitado y/o la presión detrás del filtro es demasiado baja. | Compruebe la válvula de cierre del suministro de aire principal. Compruebe el terminal y la manguera de aire o las conexiones del tubo. Compruebe si los componentes están bloqueados y elimine los contaminantes. Sustituya el elemento de filtro
Es difícil elevar el brazo (mucha fuerza)/es fácil descenderlo. Es difícil descender el brazo (mucha fuerza)/es fácil elevarlo. | La carga ya no está equilibrada: configuración incorrecta del regulador de presión de precisión. | Ajuste el regulador de presión de precisión.
La carga se mueve repentinamente una vez activado el suministro de aire. | La presión de equilibrio para el o los cilindros es demasiado baja o alta. | Compruebe la configuración del regulador de presión de precisión.