# Postup nastavení otočného ventilu

Z důvodu udržování souběžného ramena ve správné poloze je nutný dostatečný objem vzduchu. Nastavitelný otočný (PO) zpětný ventil předchází zvednutí pneumatického válce v případě vyčerpání vzduchu. Funkcí nastavitelného otočného (PO) zpětného ventilu je zabránit tomu, aby v případě náhlé ztráty vzduchu zabránil pádu segmentu souběžného ramena.

1. Rameno správně vyvážíte tak, že zapnete přívod vzduchu a nastavíte tlak regulátoru filtru a regulátoru přesnosti.

2. Sjeďte s ramenem do nejnižší polohy svislého posuvu nebo ho umístěte do parkovací polohy, aby se zabránilo jeho pádu v případě ztráty vzduchu.

3. Snižte tlak v hlavním přívodu vzduchu na hodnotu o 0,3 baru (4 psi) nižší, než je požadovaná hodnota tlaku pro vyvážení.

4. Ověřte, že rameno je stále vyvážené a funkční.

5. Zvyšte (po směru hodinových ručiček) zařízení pro nastavení otočného ventilu zpětného tlaku na maximální tlak pružiny.

6. Nastavitelný otočný (PO) zpětný ventil je nyní zavřen, tj. válec se zablokuje a nebude se moci hnout.

7. Pomalu snižujte (proti směru hodinových ručiček) tlak v nastavitelném otočném zpětném ventilu, dokud se ventil neotevře, případně dokud se válec nebude moci znovu pohybovat.

8. Snižte tlak v hlavním přívodu vzduchu zpět na jmenovitou hodnotu tlaku.

9. V případě správného provedení nyní v případě náhlé ztráty vzduchu zůstane válec na místě.

10. Zablokujte zařízení pro nastavení otočného ventilu zpětného tlaku stavěcím šroubem, aby bylo zajištěno, že nedojde k nežádoucímu pohybu.