# Ajuste do Controle de Balanceamento

1. Para balancear o braço para as diferentes variações de carregamento, o filtro/regulador do suprimento de ar principal deve ser primeiramente definido para o ajuste adequado.

2. Para ajustar o balanceamento do braço, configure o regulador de precisão (A) com o botão de ajuste.

3. Aumente ou diminua a pressão até que o braço esteja em uma posição nivelada. A força para erguer e abaixar deve ser aproximadamente a mesma.

4. Aperte as contraporcas localizadas na haste do botão após o ajuste de pressão.

Certifique-se de que a rosca da conexão de admissão de ar seja de 1/4" G.

O ar é em geral liberado do orifício de sangria (o orifício na lateral do regulador de precisão). Esse consumo de ar é necessário com base no projeto do regulador – não se trata de uma anomalia.