# Sécurité générale de l’installation

- Les performances optimales sont fortement influencées par l'installation initiale. Il est recommandé que du personnel Atlas Copco soit présent lors de l'installation.

- Vérifier que tous les sous-ensembles/pièces de l'appareil sont présents. Inspecter tous les sous-ensembles/pièces de l'appareil à la recherche de dégâts (fissures, bosses, etc.) qui auraient pu se produire pendant la manutention et le transport - si des dégâts sont constatés, contacter Atlas Copco.

Il est important que l'AX1 soit correctement ancré au sol. Suivre les instructions pour ancrer et installer le bras comme décrit dans les instructions du produit.

Le technicien d'Atlas Copco effectuera la configuration pour :

- Câblage pour raccorder le frein de réaction du bras AX-1 au coffret du système PF6000.

- Câblage du boîtier d'arrêt d'urgence aux bornes d'arrêt d'urgence du coffret PF6000.

- La configuration dans le logiciel ToolsTalk2 pour contrôler le frein de réaction.