# Predpoklady pri spustení

- Všetky elektrické komponenty (ovládač uťahovania, napájacie zdroje atď.) sa musia zahriať na izbovú teplotu 20 °C, aby sa predišlo poškodeniu v dôsledku kondenzácie.

- Zabezpečte, aby bola riadiaca jednotka nástroja riadne integrovaná s napájacím zdrojom a celým zariadením tak, aby boli upozornenia a signály riadne spracované.

- Skontrolujte všetky elektrické káble, konektory, napájacie, pneumatické a mechanické diely, či sú správne pripojené.

- Pred prevádzkou vyčistite a namažte všetky diely zariadenia podľa plánu údržby.

- Skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené.

- Pred spustením musí operátor absolvovať zaškolenie na pracovnej stanici. Za zaškolenie operátora je zodpovedný majiteľ závodu. Dôrazne odporúčame, aby ste o toto zaškolenie operátora požiadali spoločnosť Atlas Copco.

## Pred spustením

Pred spustením zariadenia sa musí vykonať nasledujúci proces:

1. Uistite sa, že rameno je umiestnené na odstavnom háku.

2. Uistite sa, že všetky pneumatické komponenty a hadice sú správne pripojené.

3. Uistite sa, že systém ovládača je napájaný.

4. Otvorte blokovací ventil zásobovania vzduchom, aby ste natlakovali systém.

5. Po pripojení zariadenia k hlavnému zásobovaniu vzduchom skontrolujte vstupný tlak na manometri, ktorý sa nachádza na regulátore prívodu vzduchu. Uistite sa, že tlak je nastavený na požadovanú minimálnu hodnotu. Ak minimálny tlak nie je dosiahnutý, skontrolujte hlavné zásobovanie vzduchom.

6. Nastavte rovnováhu ramena. Regulátor presnosti je možné nakonfigurovať pomocou nastavovacieho tlačidla. Zvyšujte alebo znižujte tlak, kým nebude rameno v požadovanej polohe. Sila potrebná na zdvihnutie a spustenie by mala byť približne rovnaká. Po nastavení tlaku utiahnite poistnú maticu, ktorá sa nachádza na drieku tlačidla.

7. Riaďte sa postupom nastavenia pilotne ovládaného spätného ventilu, aby ste zabránili spadnutiu segmentu paralelného ramena dopredu v prípade náhlej straty vzduchu.

8. Skontrolujte, či je vzdialenosť indukčného snímača 1,3 mm. (snímač sa nachádza na brzde).

9. Vykonajte funkčnú skúšku brzdy.

10. Vykonajte funkčnú skúšku núdzového zastavenia.