# Allmän installationssäkerhet

- Den första installationen har stor inverkan för att uppnå optimala prestanda. Det rekommenderas att personal från Atlas Copco närvarar vid installationen.

- Kontrollera att all utrustning och alla underenheter/delar finns. Titta efter skador (sprickor, bucklor etc.) på utrustningens alla underenheter/delar som kan ha inträffat under hantering och transport – vid skador ska Atlas Copco kontaktas.

Det är viktigt att AX1 är korrekt förankrad vid marken. Följ instruktionerna för att förankra och installera armen enligt produktanvisningarna.

En tekniker från Atlas Copco hanterar:

- kabeldragningen för att ansluta AX-1-armens mothållsbroms till systemets PF6000-styrenhet

- kabeldragningen för nödstoppsboxen till PF6000-styrenhetens nödstoppsterminaler

- konfigureringen i programvaran ToolsTalk2 för att styra mothållsbromsen.