# Vlastnosti povrchu

Momentová ramena je nutno montovat na dostatečně tuhý povrch, který unese reakci momentu i celkovou hmotnost sestavy momentového ramena a nástroje.

Tloušťka betonové desky | 150 mm | 6 in | Minimum
Pevnost betonu v tlaku | C20/25 | 3 000 lbf/in2 | Minimum
Celková velikost | 25 mm | 1 in | Maximum
Kvalita vyztužení | 500 Bst- norma pro zjišťování pevnosti a tažnosti (Třída A) bary, ASTM A615 Grade 60 bar
Plocha betonové desky | 2,25 m2 | 3 488 in2 |
Rozměry |
Šířka | 1 500 mm | 59 in |
Délka | 1 500 mm | 59 in |
Průřez betonové oceli |
Plocha pro směry os X a Y | 188 mm2/m | 0,089 in2/ft |

Za zajištění toho, že stav podlahy odpovídá uvedeným specifikacím, nese odpovědnost koncový uživatel. Pokud koncový uživatel zvolí jiný upevňovací materiál (kotvu), než je uveden ve specifikacích, odpovídá za zajištění toho, aby kotvy byly pro dané použití dostačující. Vždy a za všech okolností je nutno dodržovat odpovídající pokyny k instalaci.