# Sicurezza generale di funzionamento

- Per evitare il rischio di impigliarsi, non indossare guanti.

- Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre una protezione per occhi e piedi. I dispositivi di protezione, come ad esempio le scarpe con la punta d'acciaio, gli occhiali di sicurezza e l'elmetto, consentono di ridurre le lesioni personali. Indossare sempre l'equipaggiamento personale di sicurezza nell'eseguire le seguenti azioni:

  - Pulizia delle attrezzature

  - Manutenzione o controlli

  - Eliminazione delle condizioni di blocco

  - Regolazioni

- Le protezioni di sicurezza sono incluse nell'apparecchiatura e impediscono l'accesso alle parti pericolose dell'apparecchiatura durante il funzionamento della stessa. Qualsiasi forma di manipolazione o modifica delle stesse è assolutamente vietata.

- In caso di riduzione della pressione in ingresso, posizionare il braccio sul gancio di parcheggio e spegnere il dispositivo fino a quando la pressione viene ripristinata.

- Posizionare il braccio sul gancio di parcheggio in caso di interruzioni di breve durata.

- Il carico utile non deve variare durante il funzionamento.

- Per interrompere il funzionamento dell'utensile, spostare l'interruttore principale dell'unità di controllo dell'utensile in posizione "OFF".

- Alla fine della giornata di lavoro o prima di lunghi periodi di inattività, posizionare il braccio sul gancio di parcheggio e chiudere la valvola di arresto dell'alimentazione pneumatica prima di eseguire lo spegnimento.