# Obecné odstraňování potíží

VÝSTRAHA

Odstraňování potíží a opravy smějí provádět pouze zručné a proškolené osoby.

Příznaky | Příčiny | Řešení
--- | --- | ---
Rameno se příliš posouvá nebo hýbe. | Rameno není v rovině Užitečné zatížení ramena je vyšší než jeho nosnost. | Upravte vyrovnání ramena. Snižte užitečné zatížení.
Rameno se jen stěží pohybuje do strany. | Matice ložiska na spoji ramena je příliš utažená. Ložiska ramena nebo úchopu jsou znečištěna. Ložisko je nutno znovu promazat. | Zlehka uvolněte matici ramena. Zkontrolujte/vyčistěte/vyměňte ložisko. Znovu promažte ložiska.
Ztráta vzduchu / žádný přívod vzduchu. | V uzavíracím ventilu je zavřený hlavní přívod vzduchu. Vzduchová hadice se rozpojila se vzduchovým potrubím. Pneumatická součást je zablokována. Znečištěný prvek filtru: Z důvodu zvýšeného odporu filtru je proud vzduchu omezený a/nebo tlak za filtrem je příliš nízký. | Zkontrolujte uzavírací ventil v hlavním přívodu vzduchu. Zkontrolujte kování a spoje vzduchové hadice a potrubí. Zkontrolujte součásti na ucpání a odstraňte nečistoty. Vyměňte prvek filtru
Rameno se ztěžka zvedá (velká síla) / snadno klesá. Rameno ztěžka klesá (velká síla) / se snadno zvedá. | Zatížení již není vyvážené – nesprávné nastavení regulátoru přesnosti tlaku. | Upravte nastavení regulátoru přesnosti tlaku.
Zátěž se náhle pohne po spuštění přívodu vzduchu. | Vyvažovací tlak válce/válců je buď příliš nízký, nebo příliš vysoký. | Zkontrolujte nastavení regulátoru přesnosti tlaku.