# Nastavenie regulácie rovnováhy

1. Na vytvorenie rovnováhy ramena pre rôzne variácie zaťaženia sa musí filter/regulátor hlavného zásobovania vzduchom najskôr uviesť do vhodného nastavenia.

2. Pre nastavenie rovnováhy ramena nakonfigurujte regulátor presnosti (A) pomocou nastavovacieho tlačidla.

3. Zvyšujte alebo znižujte tlak, kým nebude rameno v rovnej polohe. Sila potrebná na zdvihnutie a spustenie by mala byť približne rovnaká.

4. Po nastavení tlaku utiahnite poistnú maticu, ktorá sa nachádza na drieku tlačidla.

Zabezpečte, aby spoj prívodu vzduchu mal závit 1/4" G.

Vzduch sa spravidla vypúšťa z odvzdušňovacieho otvoru (otvor naboku regulátora presnosti). Toto je nevyhnutná spotreba vzduchu na základe konštrukcie regulátora – nejde o abnormalitu.