# Visão Geral do Produto

O Braço de Torque é um dispositivo mecânico que sustenta parafusadeiras e chaves de fenda. Este braço de torque articulado absorve o torque de reação ao apertar, evitando a tensão, fadiga e lesões do operador.

Este braço de torque rotativo com freio de reação aplica torque na orientação de aperto vertical e horizontal. O adaptador de freio pode girar a haste vertical para ficar na posição correta com a ferramenta e bloqueia o grau de rotação para manter a haste vertical fixa durante o processo de aperto.

Use porta-ferramentas giratório e pistola para as ferramentas.
O Braço de Torque é equipado com um cilindro pneumático para fornecer assistência de elevação ao operador.

Capacidade de Torque | 150 Nm
Comprimento de Alcance | 1,5 m 4,9 ft.
Capacidade de Carga Útil | 10 kg a 4 bares