# Bodeneigenschaften

Drehmomentarme müssen auf einer ausreichend steifen und festen Fläche montiert werden, um die Drehmoment-Reaktionskräfte und das Gesamtgewicht von Drehmomentarm und Werkzeug aufnehmen zu können.

Stärke der Betonplatte | 150 mm | 6 Zoll | Minimum
Druckfestigkeit des Betons | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Minimum
Gesteinskörnung | 25 mm | 1 Zoll | Maximum
Bewehrungsqualität | 500 Bst bar (Duktilitätsklasse A) ASTM A615 Grad 60 bar
Fläche der Betonplatte | 2,25 m2 | 3488 in2 |
Abmessungen |
Breite | 1500 mm | 59 Zoll |
Länge | 1500 mm | 59 Zoll |
Betonstahl-Querschnittsbereich |
Bereich für X- und Y-Richtung | 188 mm2/m | 0,089 in2/ ft |

Der Endbenutzer ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Bodenbedingungen den angegebenen Spezifikationen entsprechen. Wenn der Endbenutzer ein anderes Befestigungsmaterial (Anker) als angegeben auswählt, ist er dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Anker für die Anwendung ausreichend sind. Die entsprechenden Installationsanweisungen müssen jederzeit eingehalten werden.