# Inspection fonctionnelle du frein de réaction

## Vérifier la distance du capteur

Vérifier que le capteur inductif ne s'est pas détaché. La distance doit être réglée sur 1,3 mm.

Pièce | Description
--- | ---
1 | Frein
2 | Capteur inductif
3 | Arrêt d’urgence

## Test fonctionnel du frein

Effectuer un test fonctionnel du frein pour vérifier que le frein se ferme et s'ouvre correctement lorsque l'on appuie sur la gâchette. Pour ce faire, il suffit de faire fonctionner l'outil « en l'air ».

Il s'agit d'un frein normalement fermé, donc si la pression est trop faible (par exemple, un flexible pneumatique qui fuit ou qui est cassé), le frein restera en position fermée. Veiller à ce que la pression de service minimum du frein soit de 4 bars (~60 psi).