# Предварительные условия запуска

- Все электрические компоненты (контроллер затяжки, источники питания и т.д.) должны нагреться до комнатной температуры 20 °C во избежание повреждения в результате воздействия конденсата.

- Необходимо убедиться, что блок управления инструмента соответствующим образом интегрирован с блоком питания и системой в целом, чтобы обеспечить возможность надлежащей обработки уведомлений и сигналов.

- Проверьте, чтобы все электрические кабели, разъемы, источники питания, пневматические и механические части были должным образом подсоединены.

- Перед эксплуатацией очистите и смажьте все детали оборудования в соответствии с графиком технического обслуживания.

- Проверьте оборудование на наличие повреждений.

- Перед запуском оператор станции должен быть обучен эксплуатации рабочей станции. Ответственность за обучение оператора лежит на владельце завода. Настоятельно рекомендуем запросить у Atlas Copco проведения данного обучения оператора.

## Перед запуском

Перед запуском оборудования необходимо выполнить следующую процедуру.

1. Убедитесь, что рычаг находится на стояночном крюке.

2. Убедитесь, что все пневматические компоненты и шланги подсоединены должным образом.

3. Убедитесь, что система контроллера включена.

4. Откройте клапан блокировки пневмолинии, чтобы подать давление в систему.

5. После подключения оборудования к главной пневмолинии проверьте входное давление на манометре, расположенном на пневматическом регуляторе. Убедитесь, что давление установлено на требуемый минимум. Если минимальное давление не достигнуто, проверьте главную пневмолинию.

6. Регулировка равновесия рычага: Прецизионный регулятор можно сконфигурировать с помощью кнопки регулировки. Повышайте или понижайте давление, пока рычаг не займет требуемое положение. Сила для подъема и опускания должна быть примерно одинаковой. После регулировки давления обязательно затяните стопорную гайку, расположенную на рукоятке ручки.

7. Выполните процедуру настройки сервоуправляемого обратного клапана, чтобы не допустить падение сегмента параллельного рычага в случае внезапного прекращения подачи воздуха.

8. Убедитесь, что расстояние индуктивного датчика составляет 1,3 мм (датчик находится на тормозе).

9. Выполните проверку работоспособности тормоза.

10. Выполните проверку работоспособности аварийного останова: