# Descripción general de los componentes del brazo

Pieza | Descripción
--- | ---
A | Pilar
B | Parada de rotación ajustable
C | Junta de hombro
D | Brazo de pluma
E | Junta de codo
F | Brazo paralelo exterior
G | Brazo paralelo interior
H | Freno de reacción
I | Barra vertical

## Dimensiones del brazo

Tras una configuración completa del brazo de reacción, es Importante respetar la limitación de ángulo de 30 grados.

Pieza | Descripción | Longitud
--- | --- | ---
A | Recorrido vertical: neumático | 750 mm (29,5 ")
B | Radio de trabajo: neumático | 1460 mm (57,4 ")
C | Radio máximo de trabajo | 1557 mm (61,2 ")
D | Radio de trabajo interior | 151 mm (5,9 ")
E | Altura de montaje de barra vertical | 686 mm (27,0 ")