# Justering av balansreglering

1. För att balansera armen efter olika lastvariationer måste huvudlufttillförselns filter/regulator först ställas in på lämpliga värden.

2. För att justera armens balans ska precisionsregulatorn (A) konfigureras med hjälp av justeringsvredet.

3. Öka eller minska trycket tills armen står plant. Kraften för att höja och sänka ska vara ungefär densamma.

4. Dra åt låsmuttern på reglageskaftet efter tryckinställningen.

Kontrollera att den ingående luftanslutningens gänga är 1/4” G.

Luft släpps normalt ut från avluftningshålet (hålet på sidan av precisionsregulatorn). Luftförbrukningen är nödvändig baserat på regulatorns konstruktion – det är inget onormalt.