# Postup nastavenia pilotne ovládaného ventilu

Na udržanie paralelného ramena na mieste je nevyhnutné dostatočné množstvo vzduchu. Pilotne ovládaný (PO) spätný ventil zabraňuje asistovanému zdvihu pneumatického valca, ak je vyčerpaný vzduch. Funkcia PO spätného ventilu je zabrániť spadnutiu segmentu paralelného ramena dopredu v prípade náhlej straty vzduchu.

1. Zapnite prívod vzduchu, nastavte tlak regulátora filtra aj regulátora presnosti pre správne vyváženie ramena.

2. Spustite rameno do spodnej polohy v jeho vertikálnom zdvihu alebo umiestnite rameno do parkovacej polohy, aby ste zabránili spadnutiu ramena v prípade straty vzduchu.

3. Znížte hlavný napájací tlak na 0,3 bar (4 psi) menej ako je požadovaný rovnovážny tlak.

4. Uistite sa, že rameno je stále v rovnováhe a funkčné.

5. Zvýšte (v smere hodinových ručičiek) nastavovač PO spätného ventilu pre maximalizáciu tlaku pružiny.

6. Skontrolujte, či je PO spätný ventil teraz zatvorený, t. j. valec bude zablokovaný a nebude sa môcť pohybovať.

7. Pomaly znižujte (proti smeru hodinových ručičiek) tlak na PO spätnom ventile, kým sa ventil neotvorí, resp. kým sa nebude valec môcť znova pohybovať.

8. Zvýšte hlavný napájací tlak späť na menovitý tlak.

9. Ak bol postup vykonaný správne, valec teraz zostane na mieste v prípade náhlej straty prívodu vzduchu.

10. Zablokujte nastavovač PO spätného ventilu pomocou nastavovacej skrutky, aby nedošlo k nežiaducemu pohybu.