# Intervalos de Manutenção

As tabelas a seguir identificam os intervalos de manutenção dos componentes do Braço Articulado AX.
Mantenha um registro de manutenção do equipamento. O registro de manutenção deve ser fixado ao equipamento e incluir quaisquer requisitos específicos do cliente e outros, se houver.

A solução de problemas e reparos devem ser realizados somente por pessoal especializado e treinado.

Geral

Descrição | Diário | Mensalmente | Trimestralmente | Anualmente
Limpe o equipamento usando trapos ou ar comprimido para remover poeira e resíduos. |  | X |  |
Verifique todos os fixadores |  |  |  | X
Inspecione todos os cabos e linhas de ar verificando o seu trajeto adequado. Todos devem apresentar folga suficiente nas juntas móveis para evitar danos. | X |  |  |
Verifique se o Sensor Indutivo não se soltou. A distância deve ser definida em 1,3 mm. | X |  |  |
Verifique a funcionalidade do Freio de Reação de Torque pneumático antes de operar o equipamento. | X |  |  |
Inspecione o funcionamento das válvulas solenoides. |  |  | X |
Verifique se o freio está engatando. Pressione o gatilho de partida da ferramenta; o freio deve travar. | X |  |  |

Mecânica

Descrição | Mensalmente | Trimestralmente | Anualmente
Inspecione os pés niveladores e os chumbadores na base da coluna. |  | X |
Inspecione os parafusos que unem a junta do ombro à coluna. |  | X |
Inspecione os parafusos na lança, cotovelo e braço paralelo. |  | X |
Inspecione os parafusos que unem o flange da mão e a haste vertical. Braçadeiras da haste vertical no flange da mão. |  | X |
Inspecione os parafusos que unem a haste vertical ao suporte da ferramenta. |  | X |
Verifique se as juntas móveis estão funcionando da maneira adequada. |  | X |
Verifique se há desvios anormais no movimento do braço. Nivele o braço usando os parafusos niveladores na base, se necessário. |  | X |
Inspecione a ferramenta verificando se há desgaste ou danos. | X |  |
Inspecione os soquetes verificando se há desgaste ou danos. Substitua se for necessário. | X |  |
Inspecione a forquilha e os eixos do cilindro, verificando se há desgaste. Lubrifique se necessário. |  |  | X
Verifique e defina todos os batentes nas articulações do ombro e cotovelo para limitar o curso, se necessário. Inspecione os parafusos das braçadeiras e confira o aperto. | X |  |
Inspecione a operação do rolamento. Remova os eixos para inspecionar e manualmente lubrificar os rolamentos, se necessário. |  |  | X

Elétrica

Descrição | Mensalmente | Trimestralmente
Inspecione os cabos verificando se há desgaste, amassamento, cortes, pinçamentos, trincas etc. Verifique se os conectores estão soltos ou danificados. Troque os cabos, se necessário. | X |
Inspecione o funcionamento das válvulas solenoides. |  | X

Pneumática

Descrição | Diário | Mensalmente | Trimestralmente | Anualmente
Inspecione o sistema verificando se há vazamentos de ar. |  |  | X |
Inspecione o funcionamento da preparação de ar – filtro e regulador Os componentes não devem conter detritos. |  | X |  |
Verifique se há condensação no filtro. Remova a condensação, se necessário. | X |  |  |
Troque o elemento de filtro. |  |  |  | X
Inspecione as mangueiras e tubos de ar verificando se há desgaste, amassamento, cortes, pinçamentos, trincas etc. Verifique se os conectores estão soltos ou danificados. Troque as mangueiras, se necessário. |  | X |  |
Inspecione o funcionamento do cilindro. Inspecione as vedações verificando se há desgaste. Troque o cilindro, se necessário. |  |  | X |
Troque os silenciadores. |  |  |  | X
Verifique o funcionamento do regulador do balanceamento. O regulador deve estar livre de detritos. |  | X |  |
Inspecione o funcionamento da válvula. As válvulas devem estar livres de detritos. |  |  | X |