# Obecná bezpečnost při servisu a údržbě

- Veškerou údržbu a opravy musejí provádět specializovaní pracovníci.

- Servis a opravy obvodu ovládání vyvážení musejí provádět výhradně specializovaní pracovníci.

- Před jakoukoli údržbou nebo opravami je nutno přerušit přívod vzduchu. Rameno je nutno umístit na parkovací hák, uzavírací ventil přívodu vzduchu je nutno zavřít a z pneumatického systému je nutno vypustit vzduch.

- Vedení hadice na vzduch je nutno měnit každých 6 let.

## Před údržbou nebo opravou zkontrolujte kontrolní seznam.

1. Ověřte, že systém řídicí jednotky je vypnutý.

2. Zajistěte, aby rameno bylo umístěno na parkovacím háku.

3. Zavřete uzavírací ventil na přívodu vzduchu, čímž se vypustí veškerý zbytkový tlak ze systému.

4. Nastavitelný otočný zpětný ventil: stiskněte tlačítko ručního vypuštění tlaku, aby se vypustil zbytkový tlak z válce.

5. Ověřte, že ze systému byl vypuštěn tlak, a to tak, že zkontrolujete tlak v měrce umístěné na filtru/regulátoru a za regulátorem přesnosti na válci.

## Skladování a balení

Před uložením je zařízení nutno vyčistit a ošetřit proti korozi nanesením prostředku proti korozi / maziva na části, které mohou oxidovat. Zabalte zařízení do utěsněného polyetylenového obalu.

Skladovací prostor musí být uzavřené a suché prostředí s rozsahem teplot od +5 °C do +50 °C.