# Barras verticales

En los brazos giratorios, un freno de reacción permite una posición de herramienta adherida para aplicaciones horizontales y orientaciones de apriete verticales.

Utilice una barra vertical para conectar un soporte de herramienta al adaptador de mano en el brazo articulado. Configure la barra vertical para cumplir requisitos de altura o espacio. Consulte Guía de usuario: brazo articulado AX1 (8439 6208 90) para las longitudes fijas disponibles de las barras verticales.