# Allgemeine Fehlerbehebung

WARNUNG

Fehlerbehebung und Reparaturen sollten nur von qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden.

Anzeichen | Ursache(n) | Lösung(en)
--- | --- | ---
Driften oder starke Bewegung des Arms. | Arm ist nicht nivelliert Nutzlast des Arms ist überschritten. | Führen Sie eine Nivellierung des Arms durch. Reduzieren Sie die Nutzlast.
Arm lässt sich seitwärts nur schwer bewegen. | Ansatzmutter des Lagers ist zu fest. Schulter- oder Ellbogenlager sind verschmutzt. Lager muss nachgeschmiert werden. | Lösen Sie die Ansatzmutter leicht. Prüfen / reinigen / ersetzen Sie das Lager. Schmieren Sie die Lager nach.
Zu schwache / keine Druckluftversorgung. | Hauptluftversorgung wurde am Absperrventil abgeschaltet. Luftschlauch oder Rohrleitung gelöst. Pneumatische Komponente verstopft. Verschmutztes Filterelement: Durch den erhöhten Widerstand im Filter wird der Durchfluss eingeschränkt und/oder der Druck hinter dem Filter ist zu niedrig. | Überprüfen Sie das Absperrventil der Hauptluftversorgung. Überprüfen Sie die Armaturen und die Anschlüsse der Luftschläuche oder Rohrleitungen. Überprüfen Sie die Komponenten auf Verstopfungen und beseitigen Sie Verschmutzungen. Tauschen Sie das Filterelement aus.
Arm lässt sich schwer anheben (viel Kraft notwendig) / leicht herunterziehen. Arm lässt sich schwer herunterziehen (viel Kraft notwendig) / leicht anheben. | Last nicht mehr ausgeglichen - falsche Einstellung des Präzisionsdruckreglers. | Stellen Sie den Präzisionsdruckregler nach.
Plötzliche Lastbewegung nach Zuschalten der Druckluftversorgung. | Der Ausgleichsdruck für den/die Zylinder ist entweder zu niedrig oder zu hoch. | Überprüfen Sie die Einstellungen des Präzisionsdruckreglers.