# Warunki wstępne do uruchomienia

- Wszystkie elementy elektryczne (regulator dokręcania, zasilacze itp.) muszą zostać ogrzane do temperatury pokojowej 20°C, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych kondensacją.

- Upewnić się, że jednostka sterująca urządzenia została prawidłowo połączona z szafą zasilającą i całym obiektem, tak aby możliwe było prawidłowe przekazywanie wszystkich sygnałów i ostrzeżeń.

- Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia elektryczne (kable, złącza, zasilanie, pneumatyczne i mechaniczne) są prawidłowo podłączone.

- Przed rozpoczęciem pracy należy oczyścić i nasmarować wszystkie części urządzenia zgodnie z harmonogramem konserwacji.

- Sprawdzić urządzenie pod kątem ewentualnych uszkodzeń.

- Przed uruchomieniem operator stacji musi zostać przeszkolony na stanowisku pracy. Za przeszkolenie operatora odpowiedzialny jest właściciel zakładu. Zdecydowanie zalecamy zwrócenie się do firmy Atlas Copco o przeprowadzenie tego szkolenia dla operatora.

## Przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem urządzenia należy przeprowadzić następującą procedurę:

1. Upewnić się, że ramię jest umieszczone na haku postojowym.

2. Upewnić się, że wszystkie elementy pneumatyczne i węże są prawidłowo podłączone.

3. Upewnić się, czy system sterowania jest włączony.

4. Otworzyć zawór odcinający dopływ powietrza w celu zwiększenia ciśnienia w systemie.

5. Po podłączeniu urządzenia do głównego dopływu powietrza należy sprawdzić ciśnienie wlotowe na manometrze, umieszczonym na regulatorze powietrza. Upewnić się, że ciśnienie jest ustawione na minimalnym wymaganym poziomie. W przypadku, gdy nie osiągnięto minimalnego ciśnienia, należy sprawdzić główne zasilanie powietrzem.

6. Regulowanie wyważenia ramienia. Regulator precyzyjny można skonfigurować za pomocą pokrętła regulacyjnego. Zwiększać lub zmniejszać ciśnienie, aż ramię znajdzie się w pozycji poziomej. Siła używana do podnoszenia i opuszczania powinna być w przybliżeniu taka sama. Po wyregulowaniu ciśnienia należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą znajdującą się na trzpieniu pokrętła.

7. Należy postępować zgodnie z procedurą konfiguracji regulowanego pilotem zaworu zwrotnego, aby zapobiec opadaniu równoległego odcinka ramienia w dół w przypadku nagłej utraty powietrza.

8. Sprawdzić, czy odległość czujnika indukcyjnego wynosi 1,3 mm. (czujnik znajduje się na hamulcu).

9. Przeprowadzić kontrolę działania hamulca.

10. Sprawdzić prawidłowość działania wyłącznika awaryjnego.