# Allmän säkerhet vid användning

- Bär inte handskar – risk för intrassling.

- Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd. Skyddsutrustning såsom skyddsskor med stålhätta, skyddsglasögon och hjälm minskar risken för personskador. Använd alltid skyddsutrustning när du utför följande åtgärder:

  - rengör utrustningen

  - underhåller utrustningen

  - avlägsnar blockerade tillstånd.

  - Justering

- Säkerhetsskydden medföljer utrustningen och är avsedda att förhindra åtkomst till farliga delar av utrustningen när den är i drift. Alla former av manipulering eller modifiering av dessa är strängt förbjudna.

- Vid sjunkande ingångstryck ska armen placeras på parkeringskroken och enheten stängas av tills trycket återupprättats.

- Armen ska placeras på parkeringskroken vid kortare avbrott.

- Nyttolasten får inte förändras under drift.

- För att hindra verktyget från att fungera vrider du huvudbrytaren på verktygets styrenhet till läget ”AV”.

- Vid arbetsdagens slut och före längre inaktiva perioder ska armen placeras på parkeringskroken och lufttillförselns avstängningsventil stängas innan utrustningen stängs av.