# Réglage de l’équilibrage

1. Pour équilibrer le bras en fonction des différentes variations de charge, le filtre/régulateur principal de l'alimentation en air doit d'abord être réglé sur le paramètre approprié.

2. Pour ajuster l'équilibre du bras, configurer le régulateur de précision (A) avec le bouton de réglage.

3. Augmenter ou diminuer la pression jusqu'à ce que le bras soit en position horizontale. La force pour monter et descendre le bras devrait être à peu près la même.

4. Veiller à serrer le contre-écrou, situé sur la tige du bouton, après le réglage de la pression.

Veiller à ce que le filetage du raccord d'entrée d'air soit de 1/4" G.

L'air est normalement évacué par l'orifice de purge (l'orifice situé sur le côté du régulateur de précision). Il s'agit d'une consommation d'air nécessaire basée sur la conception du régulateur - ce n'est pas une anomalie.