# Sécurité générale de l'entretien et de la maintenance

- Toutes les opérations de maintenance et de réparation doivent être effectuées par du personnel spécialisé.

- Le circuit des commandes d'équilibrage ne doit être entretenu ou réparé que par du personnel spécialisé.

- L'interruption de l'alimentation en air est nécessaire avant toute maintenance ou réparation. Le bras doit être positionné sur le crochet de stationnement et la vanne de coupure de l'alimentation en air doit être fermée, et l'air doit être évacué du système pneumatique.

- Le tuyau d'alimentation d'air doit être remplacé tous les 6 ans.

## Liste de contrôle avant la maintenance ou la réparation

1. Veiller à ce que le système du coffret soit hors tension.

2. Veiller à ce que le bras soit positionné sur le crochet de stationnement.

3. Fermer la vanne de verrouillage de l'alimentation en air pour relâcher la pression résiduelle du système.

4. Clapet anti-retour du PO : appuyer sur le bouton de relâchement manuel de la pression pour libérer la pression résiduelle à l'intérieur de la bouteille.

5. Vérifier que la pression a été libérée du système en contrôlant la pression manométrique située au niveau du filtre/régulateur et après le régulateur de précision sur le cylindre.

## Stockage et emballage

Avant le stockage, l'appareil doit être nettoyé, et un anticorrosion / antirouille / lubrifiant doit être appliqué sur les pièces qui peuvent s'oxyder. Emballer l'appareil dans un emballage scellé en polyéthylène.

La zone de stockage doit être un environnement fermé et sec, avec une température comprise entre +5 °C et +50 °C.