# Resolución de problemas para el freno de reacción

Problema | Causa(s) | Solución(es)
--- | --- | ---
El freno no mantiene el par, no actúa | El hueco entre dientes se ha definido demasiado grande Desgaste excesivo en dientes | Ajuste la altura (distancia) del hueco entre dientes Sustituya el conjunto del freno
No se puede girar el soporte de herramienta/la barra vertical, el freno no se libera | Presión neumática insuficiente para liberar el freno, presión neumática demasiado baja Problema con el circuito neumático/eléctrico El hueco entre dientes no es suficientemente grande cuando se libera Residuos obstruyen la rotación | Compruebe el suministro de aire comprimido. Incremente la presión de aire para cumplir la presión de suministro mínima requerida en el embrague. Compruebe si la válvula de control del circuito y el cableado presentan fallos Ajuste la altura (distancia) del hueco entre dientes Retire los residuos de los dientes
Es difícil girar el soporte de herramienta/la barra vertical, resistencia excesiva al girar | Presión neumática insuficiente para liberar completamente el freno, presión neumática demasiado baja Tuerca de cierre demasiado apretada Residuos dentro de los rodamientos | Compruebe el suministro de aire comprimido. Incremente la presión de aire para cumplir la presión de suministro mínima requerida Ajuste la resistencia aflojando la tuerca Retire los residuos de los rodamientos
La herramienta no se inicia (relacionado con el freno) | El sensor no se ha configurado a una distancia adecuada del bloque de sensor | Reajuste la distancia de sensor