# Anpassen der Ausgleichssteuerung

1. Um den Arm für unterschiedliche Lastschwankungen auszugleichen, muss zuerst der Hauptluftzufuhrfilter / -regler auf die entsprechende Einstellung eingestellt werden.

2. Um die Ausbalancierung des Arms anzupassen, konfigurieren Sie den Präzisionsregler (A) mit dem Einstellknopf.

3. Erhöhen oder verringern Sie den Druck, bis sich der Arm in einer waagerechten Position befindet. Die Kraft zum Anheben und Absenken sollte ungefähr gleich sein.

4. Stellen Sie sicher, dass die Kontermutter am Drehknopfschaft nach der Druckeinstellung fest angezogen ist.

Das Anschlussgewinde am Lufteinlass ist 1/4" G.

In der Regel wird Luft aus der Entlüftungsöffnung (die Bohrung an der Seite des Präzisionsreglers) abgelassen. Dabei handelt es sich um einen notwendigen, auf der Konstruktion des Reglers basierenden Vorgang - und nicht um eine Fehlfunktion.