# Übersicht Armkomponenten

Teil | Beschreibung
--- | ---
A | Säule
B | Einstellbarer Rotationsstopp
C | Schultergelenk
D | Auslegerarm
E | Ellbogengelenk
F | Äußerer Parallelarm
G | Innerer Parallelarm
H | Reaktionsbremse
I | Vertikale Stange

## Armabmessungen

Nach Abschluss der Einrichtung des Drehmomentarms ist eine minimale Winkelbeschränkung von 30 Grad einzuhalten.

Teil | Beschreibung | Länge
--- | --- | ---
A | Vertikaler Federweg - pneumatisch | 750 mm (1/29,5")
B | Arbeitsradius - pneumatisch | 1460 mm (1/57,4")
C | Max. Arbeitsradius | 1557 mm (1/61,2")
D | Arbeitsradius innen | 151 mm (1/5,9")
E | Vertikale Stange Montagehöhe | 686 mm (1/27,0")