# Solução de Problemas do Freio de Reação

Sintomas | Causa(s) | Solução(ões)
--- | --- | ---
O freio não mantém o torque – não engata | A lacuna dente a dente (lacuna entre os dentes) é muito grande Desgaste excessivo nos dentes | Ajuste a altura (distância) da lacuna dente a dente (lacuna entre os dentes) Troque o conjunto do freio.
Não é possível girar o suporte da ferramenta/haste vertical – o freio não desengata | Pressão de ar insuficiente para desengatar o freio – pressão de ar muito baixa Problema de circuito pneumático/elétrico A lacuna dente a dente (lacuna entre os dentes) não é grande o suficiente quando desligado Detritos estão obstruindo a rotação | Verifique o suprimento de ar comprimido. Aumente a pressão do ar para atender à pressão de alimentação mínima necessária na embreagem. Verifique a válvula de controle do circuito e o cabeamento quanto à existência de falhas Ajuste a altura (distância) da lacuna dente a dente (lacuna entre os dentes) Limpe os detritos dos dentes
Dificuldade para girar o suporte da ferramenta/haste vertical – resistência excessiva ao girar | Pressão de ar insuficiente para desengatar totalmente o freio – pressão de ar muito baixa Contraporca muito apertada Detritos dentro dos rolamentos | Verifique o suprimento de ar comprimido. Aumente a pressão do ar para atender à pressão de alimentação mínima necessária Ajuste a resistência afrouxando a porca Limpe os detritos dos rolamentos
A ferramenta não inicia (relacionado ao freio) | O sensor não está definido para a distância adequada do bloco de detecção | Reajuste a distância do sensor