# 바닥재 특성

토크 암은 토크 반동과 토크 암 조립품 및 공구의 총 중량을 견딜 수 있도록 충분한 강성과 지지력을 갖춘 표면에 장착해야 합니다.

콘크리트 슬래브 두께 | 150 mm | 6 in | 최소
콘크리트 압축 강도 | C20/25 | 3000 lbf/in2 | 최소
총 크기 | 25 mm | 1 in | 최대
품질 강화 | 500 Bst- 연성 표준 (클래스 A) bar ASTM A615 등급 60 bar
콘크리트 슬래브 영역 | 2.25 m2 | 3488 in2 |
크기 |
가로 | 1500 mm | 59 in |
길이 | 1500 mm | 59 in |
콘크리트 강철 단면적 |
X 및 Y 방향 영역 | 188 mm2/m | 0.089 in2/ ft |

바닥 상태가 표시된 사양을 충족하는지 확인하는 작업은 최종 사용자의 책임입니다. 최종 사용자가 지정된 것과 다른 고정 재료(앵커)를 선택한 경우 앵커가 응용 분야에 충분히 적합한지 확인하는 작업은 사용자의 책임입니다. 항상 적합한 설치 지침을 준수해야 합니다.