# Ogólne informacje dotyczące rozwiązywaniu problemów

OSTRZEŻENIE

Rozwiązywanie problemów i naprawa powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany i przeszkolony personel.

Objawy | Przyczyna(-y) | Rozwiązanie(-a)
--- | --- | ---
Ramię przesuwa się samoczynnie lub zbytnio się porusza. | Ramię nie jest wypoziomowane. Udźwig ramienia został przekroczony. | Wypoziomować ramię. Zmniejszyć udźwig.
Trudno przesunąć ramię w bok. | Nakrętka montażowa imbusowa łożyska jest zbyt mocno dokręcona. Łożyska naramienne lub kolankowe są zanieczyszczone. Łożyska wymagają ponownego smarowania. | Lekko poluzuj nakrętkę montażową imbusową. Sprawdzić/wyczyścić/wymienić łożysko. Ponownie nasmarować łożyska.
Utrata powietrza/brak dopływu powietrza. | Główny dopływ powietrza jest wyłączony na zaworze odcinającym. Wąż lub przewód powietrza został odłączony. Element pneumatyczny jest zablokowany. Zanieczyszczony wkład filtra: Zwiększony opór filtra ogranicza przepływ i/lub ciśnienie za filtrem jest zbyt niskie. | Sprawdzić zawór odcinający główny dopływ powietrza. Sprawdzić złączki i złącza węży i przewodów powietrznych. Sprawdź elementy pod kątem niedrożności i usuń zanieczyszczenia. Wymienić wkład filtra
Trudno podnieść ramię (wymagana duża siła)/łatwo opuścić ramię w dół. Trudno opuścić ramię (wymagana duża siła)/łatwo podnieść ramię do góry. | Obciążenie nie jest już równomiernie rozłożone - nieprawidłowe ustawienie precyzyjnego regulatora ciśnienia. | Wyregulować precyzyjny regulator ciśnienia.
Ładunek porusza się nagle po włączeniu dopływu powietrza. | Ciśnienie wyrównawcze siłownika(-ów) jest za niskie lub za wysokie. | Sprawdzić ustawienie precyzyjnego regulatora ciśnienia.