# Vlastnosti podlahy

Momentové ramená sa musia montovať na povrch s dostatočnou pevnosťou a oporou, aby zniesli reakčný moment a celkovú váhu zostavy momentového ramena a nástroja.

Hrúbka betónovej dosky | 150 mm | 6 in | Minimálne
Pevnosť betónu v tlaku | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Minimálne
Veľkosť kameniva | 25 mm | 1 in | Maximálne
Kvalita výstuže | 500 Bst – norma duktility (trieda A) bar ASTM A615 trieda kvality 60 bar
Plocha betónovej dosky | 2,25 m2 | 3488 in2 |
Rozmery |
Šírka | 1500 mm | 59 in |
Dĺžka | 1500 mm | 59 in |
Prierezová plocha betonárskej ocele |
Plocha pre smer X a Y | 188 mm2/m | 0,089 in2/ ft |

Je zodpovednosťou koncového používateľa zabezpečiť, aby pôdorysné pomery spĺňali uvedené špecifikácie. Ak koncový používateľ vyberie iný ako stanovený upevňovací materiál (ukotvenie), tak je jeho zodpovednosťou zabezpečiť, aby boli ukotvenia dostatočné na danú aplikáciu. Vždy sa musia dodržiavať príslušné pokyny pre inštaláciu.