# Segurança Geral na Instalação

- O desempenho ideal é altamente influenciado pela instalação inicial. Recomenda-se que o pessoal da Atlas Copco esteja presente durante a instalação.

- Verifique se todos os conjuntos/peças do equipamento estão presentes. Inspecione todos os conjuntos/peças do equipamento em busca de danos (trincas, mossas etc.) que podem ter ocorrido durante o manuseio e transporte - se for encontrado algum dano, entre em contato com a Atlas Copco.

É importante que o AX1 seja corretamente ancorado ao piso. Siga as instruções para prender e instalar o braço, conforme descrito nas Instruções do Produto.

O técnico da Atlas Copco fará:

- A enfiação para conectar o braço de reação AX-1 ao controlador do sistema PF6000.

- A enfiação da caixa de parada de emergência.aos terminais de parada de emergência do controlador PF6000.

- A instalação no software ToolsTalk2 para controlar o freio de reação.