# Общие требования безопасности при установке

- Первоначальная настройка оказывает большое влияние на оптимальную производительность. Рекомендуется присутствие персонала Atlas Copco во время установки.

- Проверьте, чтобы все узлы/детали оборудования были в наличии. Проверьте все узлы/детали оборудования на наличие повреждений (трещины, вмятины и т.д.), которые могли произойти во время обращения и транспортировки. В случае обнаружения повреждений обратитесь в Atlas Copco.

Важно, чтобы AX1 был правильно закреплен анкерами к основанию. При креплении и установке рычагов выполняйте предписания, указанные в Инструкциях для изделия.

Технический специалист должен выполнить следующее:

- Прокладка электропроводки для подключения реактивного тормоза рычага AX-1 к системному контроллеру PF6000.

- Прокладка электропроводки для подключения короба экстренного останова к клеммам EM Stop контроллера PF6000.

- Настройка программного обеспечения ToolsTalk2 для управления реактивным тормозом.