# Voraussetzungen für die Inbetriebnahme

- Sämtliche elektrischen Komponenten (Verschraubungssteuerung, Netzteile, etc.) müssen auf eine Raumtemperatur von 20 °C vorgewärmt werden, um Beschädigungen durch Kondensation zu vermeiden.

- Achten Sie darauf, dass die Steuereinheit des Werkzeugs korrekt in die Stromversorgung und die Einrichtung insgesamt integriert wurde, sodass Benachrichtigungen und Signale korrekt bearbeitet werden können.

- Stellen Sie sicher, dass alle Elektrokabel, Anschlüsse, die Stromversorgung, pneumatische und mechanische Komponenten richtig angeschlossen sind.

- Reinigen und schmieren Sie alle Teile des Geräts vor dem Betrieb im Einklang mit dem Wartungsplan.

- Überprüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen.

- Vor der Inbetriebnahme muss der Bediener der Station an der Arbeitsstation geschult werden. Für die Schulung des Bedieners ist der Besitzer der Anlage verantwortlich. Wir empfehlen nachdrücklich, Atlas Copco zu bitten, diese Schulung mit dem Bediener durchzuführen.

## Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme des Geräts muss folgender Vorgang ausgeführt werden:

1. Stellen Sie sicher, dass der Arm am Halterungshaken positioniert ist.

2. Stellen Sie sicher, dass alle pneumatischen Komponenten und Schläuche korrekt angeschlossen sind.

3. Stellen Sie sicher, dass das Steuerungssystem eingeschaltet ist.

4. Öffnen Sie das Sperrventil für die Luftzufuhr zur Druckbeaufschlagung des Systems.

5. Überprüfen Sie nach dem Anschluss des Geräts an die Hauptluftzufuhr den Eingangsdruck mittels des am Luftregler befindlichen Manometers. Stellen Sie sicher, dass der Druck auf das erforderliche Minimum eingestellt ist. Wenn der Mindestdruck nicht erreicht wird, überprüfen Sie die Hauptluftzufuhr.

6. Einstellung des Arm-Gegengewichts Der Präzisionsregler kann mithilfe des Einstellknopfs konfiguriert werden. Erhöhen oder verringern Sie den Druck, bis sich der Arm in der gewünschten Position befindet. Die Kraft zum Anheben und Absenken sollte ungefähr gleich sein. Stellen Sie sicher, dass die Kontermutter am Drehknopfschaft nach der Druckeinstellung fest angezogen ist.

7. Befolgen Sie das Verfahren zur Einrichtung des Rückschlagventils mit Vorsteuerung, um zu verhindern, dass das Parallelarmsegment im Falle eines plötzlichen Luftverlusts herunterfällt.

8. Stellen Sie sicher, dass der Abstand des induktiven Sensors 1,3 mm beträgt (der Sensor befindet sich an der Bremse).

9. Führen Sie einen Funktionstest der Bremse durch.

10. Führen Sie einen Funktionstest des Not-Aus-Schalters durch.