# Tiges verticales

Pour les bras rotatifs, un frein de réaction permet de faire adhérer l'outil pour les applications horizontales et les orientations de serrage verticales.

Utiliser la tige verticale pour raccorder un porte-outil à l'adaptateur manuel du bras articulé. Configurer la tige verticale pour répondre aux exigences de hauteur ou de dégagement. Se reporter au Guide d'utilisation - Bras articulé AX1 (8439 6208 90) pour connaître les longueurs fixes de tiges verticales disponibles.