# Obecná bezpečnost při instalaci

- Optimální výkon výrazně ovlivňuje úvodní montáž. Doporučuje se přítomnost pracovníků společnosti Atlas Copco během montáže.

- Ověřte přítomnost všech podřízených sestav / částí zařízení. Zkontrolujte veškeré podřízené sestavy / částí zařízení na poškození (praskliny, prohlubně apod.), které mohly být způsobeny během manipulace a přepravy – v případě nalezení poškození kontaktujte společnost Atlas Copco.

Je důležité, aby zařízení AX1 bylo správně ukotveno k zemi. Při kotvení a montáži ramena postupujte podle kroků popsaných v pokynech týkajících se produktu.

Technik společnosti Atlas Copco provede nastavení:

- elektrického vedení spojujícího reakční brzdu ramena AX-1 se systémovým controllerem PF6000,

- elektrického vedení boxu nouzového zastavení s koncovkami pro nouzové zastavení na controlleru PF6000,

- ovládání reakční brzdy v softwaru ToolsTalk2.