# Kontrola funkce momentové reakční brzdy

## Ověřte vzdálenost senzoru.

Ověřte, zda nedošlo k uvolnění induktivního senzoru. Vzdálenost je nutno nastavit na 1,3 mm.

Součást | Popis
--- | ---
1 | Brzda
2 | Induktivní senzor
3 | Nouzové zastavení

## Zkouška funkčnosti brzdy

Proveďte zkoušku funkčnosti brzdy, aby se ověřilo, že brzda při stlačení spouštěče se správně otevírá a zavírá. Lze to provést jednoduše spuštěním nástroje „ve vzduchu“.

Brzda je běžně zavřená, takže pokud je tlak příliš nízký (např. v případě úniku / prasklé pneumatické hadice), brzda zůstane v zavřeném stavu. Ujistěte se, že minimální provozní tlak pro brzdu je na úrovni 4 barů (~60 psi).