# Seguridad general durante el servicio y el mantenimiento

- Todas las actividades de mantenimiento y reparación las deben realizar personal especializado.

- Solo personal especializado debe realizar las actividades de servicio o reparación.

- Es necesaria la interrupción del suministro de aire antes de cualquier mantenimiento o reparación. El brazo se debe colocar en el gancho de soporte y la válvula de cierre de suministro de aire se debe cerrar, y se debe vaciar el aire del sistema neumático.

- Los tubos de la manguera de aire se deben sustituir cada 6 años.

## Realice una lista de control antes del mantenimiento o la reparación

1. Asegúrese de que el sistema del controlador esté apagado.

2. Asegúrese de que el brazo se encuentra en el gancho de soporte.

3. Cierre la válvula de bloqueo del suministro de aire para liberar la presión residual en el sistema.

4. Válvula de comprobación PO: pulse el botón de liberación de presión manual para liberar la presión residual dentro del cilindro.

5. Compruebe que se ha liberado la presión del sistema mediante el indicador de presión situado en el filtro/regulador y tras el regulador de precisión en el cilindro.

## Almacenamiento y embalaje

Antes del almacenamiento, el equipo se debe limpiar y se debe aplicar un producto anticorrosión/inhibidor de óxido/lubricación a las piezas que se puedan oxidar. Embale el equipo con un embalaje de hoja de polietileno sellado.

La zona de almacenamiento debe ser un entorno cerrado y seco, con un rango de temperaturas de +5 °C a +50 °C.