# Propriedades do piso

Os Braços de Torque devem ser instalados em uma superfície com rigidez e suporte suficientes para suportar a reação ao toque e o peso total do conjunto do Braço de Torque e da ferramenta.

Espessura da laje de concreto | 150 mm | 6” | Mínimo
Resistência do concreto à compressão | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Mínimo
Dimensão do agregado | 25 mm | 1” | Máximo
Qualidade da armadura | Barra padrão de ductilidade 500 Bst (classe A), barra ASTM A615 Grau 60 bares
Área da laje de concreto | 2,25 m2 | 3488 in2 |
Dimensões |
Largura | 1500 mm | 59” |
Comprimento | 1500 mm | 59” |
Área da seção transversal de aço do concreto |
Área na direção X e Y | 188 mm2/m | 0,089 in2/ ft |

O usuário final é responsável por garantir que as condições do piso atendam às especificações indicadas. Se um material de fixação diferente (chumbador) do que estiver especificado for escolhido pelo usuário final, será responsabilidade deste garantir que as âncoras sejam suficientes para a aplicação. As instruções de instalação adequadas devem sempre ser atendidas.