# パイロット式バルブのセットアップ手順

平行アームを所定の位置に維持するには、十分な量の空気が必要です。パイロット式（PO）チェックバルブは、空気が排出された場合に空気圧シリンダーのリフトアシスト（持ち上げ動作の補助）を防ぎます。パイロット式チェックバルブの機能は、突然空気が失われた場合にパラレルアームセグメントの下方への落下を防止することです。

1. エア供給をオンにし、フィルターレギュレーターと精密レギュレーターの両方の圧力を設定して、アームのバランスを適切に調整します。

2. 空気が抜けた場合にアームが落下しないように、アームを垂直移動時での最も低い位置に下げるか、アームをパーク位置に置きます。

3. 主供給圧力を必要なバランス圧力より0.3bar（4 psi）低くします。

4. アームのバランスが取れていて機能していることを確認します。

5. POチェックアジャスタを最大バネ圧まで上げます (時計回り)。

6. POチェックバルブが閉じていることを確認します。これにより、シリンダーがロックされて動けないようになります。

7. バルブが開くまで、またはシリンダーが再び動くことができるようになるまで、POチェックバルブの圧力をゆっくりと（反時計回りに）下げます。

8. 主供給圧力を公称指定圧力に戻します。

9. 正しく実行された場合、空気の供給が突然失われた場合でも、シリンダーは所定の位置に留まります。

10. POチェックアジャスターを止めネジでロックして、望ましくない動きが発生しないようにします。