# Общие требования безопасности при периодическом и текущем техническом обслуживании

- Все работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться специализированным персоналом.

- Работы по техническому обслуживанию или ремонту цепи управления равновесием должны выполняться только специализированным персоналом.

- Перед любым техническим обслуживанием или ремонтом необходимо остановить подачу воздуха. Рычаг необходимо поместить на стояночный крюк, отсечной клапан пневмолинии должен был закрыт, воздух необходимо стравить из пневматической системы.

- Воздушный шланг и трубы необходимо заменять каждые 6 лет.

## Контрольный перечень операций, выполняемых до технического обслуживания или ремонта

1. Убедитесь, что система контроллера выключена.

2. Убедитесь, что рычаг находится на стояночном крюке.

3. Закройте клапан блокировки пневмолинии, чтобы сбросить остаточное давление в системе.

4. Сервоуправляемый обратный клапан: нажмите кнопку ручного сброса давления, чтобы сбросить остаточное давление внутри цилиндра.

5. Убедитесь, что в системе сброшено давление, проверив манометр, расположенный на фильтре/регуляторе, а затем – прецизионный (равновесный) регулятор, расположенный на цилиндре.

## Хранение и упаковка

Перед помещением на хранение оборудование должно быть очищено и все части, подвергающиеся окислению, должны быть обработаны антикоррозийным средством / ингибитором коррозии / консистентной смазкой. Оборудование следует упаковать в герметичную полиэтиленовую упаковку.

Оборудование должно храниться в закрытом и сухом помещении в диапазоне температур от +5° C до +50° C.