# Inspeção de funcionamento do freio de reação de torque

## Verifique a distância do sensor

Verifique se o sensor indutivo não se soltou. A distância deve ser definida em 1,3 mm.

Peça | Descrição
--- | ---
1 | Freio
2 | Sensor indutivo
3 | Parada de emergência

## Teste de funcionamento do freio

Faça um teste de funcionamento do freio para verificar se este fecha e abre corretamente quando o gatilho é empurrado. Isso pode ser feito simplesmente operando a ferramenta “no ar”.

Normalmente é um freio fechado, então, se a pressão estiver muito baixa (por exemplo, uma mangueira pneumática com vazamento/partida), o freio permanecerá no estado fechado. Certifique-se de que a pressão mínima de trabalho do freio seja de 4 bares (~60 psi).